

**UUTUUS**

### 03-00035 Ulosvedin vaihteiston-ja nivelakselin vääntiöiden irrotukseen

Vaihdettaessa nivelakselin tukilaakeria, on akselin vääntiö irrotettava. Ulosvedintä käytetään yhdessä 18 tonnin hydraulisylinterin 01-00030 kanssa (ei sisälly sarjaan). Koko työ tehdään auton alla ilman aikaa vievää ja raskasta nivelakselin siirtoa korjaamon prässille. Työkalu on suunniteltu maksimaalisella säädöllä ja sovituksella kaikkien kuorma-ja linja-autojen vääntiöiden irrotuksiin. Työkalu on suunniteltu sopimaan myös mm. hidastimella varustettujen vaihteistojen vääntiöiden irrotukseen.

**Sarjan sisältämät osat:**

1. 2 kpl 03-00035-001 – Puristus jalka

2. 03-00035-002 - Pulttisarja M12, 4 kpl

1. 01-00041-002 - Vetolevy 1 ½” kierteellä
2. 2 k p l 01-00041-003 – Liukulevy
3. 2 kpl 01-00018-004 - Säätöruuvi

6. 4 kpl 01-00041-005 - ruuvi M14×45 10.9, hex

7. 03-00035-005 – Säädettävä painin tankoM24





**5**



**2**

**3**


**4**

**1**



**6**

**7**



**Lisä osa Scaniaan:**

**03-00035-201 Kierreadapteri Scania M44×1,5 – M22×2,5**



**Lisä osa Volvoon:03-00035-101 painin akseli Volvo FL, M20**

Paininakseli kierretään pohjaan asti. Puristusvoima kohdistuu akselin olkapäähän.

Vääntiön asennus painamalla




# **Varret nivelakselin tukilaakerin irrotukseen**

**03-00036-020** varsia käytetään irrotettaessa nivelakselin tukilaakeria, yhdessä sarjan 03-00035

rungon kanssa. Työkalua käytettäessä työ on helppoa nopeaa. Vetovarsien säätö mahdollistaa

sen käytön kuorma- ja linja-autojen tukilaakerin irrotukseen.

Työkalu soveltuu myös ohjaustehostajan varren irrotukseen. Sekä myös muihin vastaaviin irrotus töihin.





03-00036-020

Työkalu sektoriakselin varren irrotuksessa.



 Sarjaa käytetään 18 tonnin sylinterillä.